**Załącznik nr 11 Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia**

| **lp** | **Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowanego ciągnika**  UWAGA:  (jeżeli zaoferowana urządzenia spełnią minimalne wymogi w kolumnie 2 w wersji standardowej dla określonego modelu wystarczającym jest podanie informacji określonych w kolumnie 3 ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **Przedmiotem zamówienia jest dostawa** **ciągnika napędowego**, zakres zamówienia obejmuje :  - dostawę fabrycznie nowego zestawu asenizacyjnego do siedziby Zamawiającego Ul. Czarnowska 54a, 26-065 Piekoszów, składającego się z:  **Samochodu ciężarowego:**   * Podwozie dwuosiowe 4x2, fabrycznie nowe, wcześniej nie rejestrowane * Kabina dzienna trzyosobowa * Rozstaw osi 4100 mm * Zawieszenie przednie na resorach parabolicznych * Zawieszenie tylne pneumatyczne (min. 4 poduszki) * Dopuszczalna masa całkowita min. 18000 kg * Nośność przedniego zawieszenia min. 7000 kg * Nośność tylnego zawieszenia min. 11000 kg * Silnik o mocy min. 270 KM * Pojemność silnika minimum 6500cm3 * Skrzynia biegów manualna min. 9 biegowa * Blokada mechanizmu różnicowego * Norma hałasu zewnętrznego do 80 dB * Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej * System antyblokujący ABS * Ogranicznik prędkości do 85 km/h * Zderzak przedni stalowy, jednoczęściowy * Koła 295/80/22,5” * Pojemność zbiornika paliwa min. 180l * Wlot filtra powietrza umieszczony na dachu kabiny * Wydech spalin z rurą skierowaną do góry. * Fabryczna przystawka dodatkowego odbioru mocy wraz z fabrycznym oprogramowaniem dostosowana do zabudowy. * Podwozie przystosowane do pracy w temperaturach spadających poniżej -18ºC * Sygnał ostrzegawczy o cofaniu z możliwością wyłączania * Belka sygnalizacyjna koloru pomarańczowego na dachu kabiny * Lusterka elektrycznie podgrzewane * Lusterka główne sterowane elektrycznie * Szyba przednia barwiona, elektrycznie podgrzewana * Szyby w drzwiach sterowane elektrycznie * Centralny zamek wyposażony w pilot z funkcją kontroli świateł. * Światła przeciwmgielne i reflektory doświetlające zakręty * Klosze reflektorów wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia * Pneumatyczna regulacja koła kierownicy w dwóch płaszczyznach * Wielofunkcyjne koło kierownicy * komputer pokładowy z menu w języku polskim * Wskaźnik ciśnienia powietrza w ogumieniu umieszczony na desce rozdzielczej * Manualna klimatyzacja z recyrkulacją powietrza * Radioodtwarzacz CD * Wywietrznik dachowy * Pokrowce na fotele 2+1 * Dywaniki gumowe   **Gwarancja;**  na elementy mechaniczne min. 24 miesiące  na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy  na perforację nadwozia min. 132 miesiące  Uwaga ! Powyższe parametry stanowią minimum jakie musi spełnić oferowany samochód. W przypadku gdy oferowany pojazd posiadał będzie parametry mniejsze od ustalonych jako minimalne oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SIWZ.  **wymagane kryteria oferowanego pojazdu:**  **ZUŻYCIE ENERGII** (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku) zużycie energii nie większe niż **9** MJ/km  **EMISJA CO2 oraz EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ** –zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów odpowiadająca normie EURO 5  **Wskazane kryteria uwzględniają wymogi wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96, poz. 559)**  **BECZKA ASENIZACYJNA**     * Zbiornik cylindryczny o pojemności 10 000l * Kompresor do pracy ciągłej chłodzony powietrzem o wydatku minimum 600m3/h * Kompresor napędzany hydraulicznie * Potrójne zabezpieczenie kompresora przed przelaniem (zawór kulowy na zbiorniku, odstojnik, filtr powietrza) * Tłumik z odolejaczem dla kompresora * Wzdłuż zbiornika rynny do przewożenia węży ssawnych * Dennica podnoszona i domykana hydraulicznie. * Lampa halogenowa do oświetlenia miejsca pracy. * Umywalka z ciepłą zimna wodą. * Na beczce asenizacyjnej po obu stronach i z tyłu ma znajdować się napis „ZUK PIEKOSZÓW Sp. z o.o. tel. 698-512-680”   **Gwarancja;**  Min.. 24 miesiące  **Pozostałe informację dotyczące przedmiotu zamówienia**   * usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym, * wykonawca powinien zapewnić bezpłatne szkolenie operatorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji zestawu * dostawa zestawu na własny koszt Wykonawcy we wskazane miejsce do siedziby Zmawiającego   Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  - zestaw fabrycznie nowy, bezwypadkowy  - rok produkcji nie starszy niż 2014  - samochód musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,  - gwarancja jakości i rękojmia na okres minimum 36 miesięcy (bez limitu motogodzin) od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, gwarancja jakości i rękojmia na okres minimum 12 miesięcy dotyczy ładowacza.  - gwarancja w okresie jej obowiązywania winna obejmować bezpłatny dojazd serwisantów i usunięcie usterek, czas reakcji serwisu nie więcej jak 24 godziny od zgłoszenia,  - Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy następujące dokumenty: instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową, katalog części zamiennych w języku polskim, atesty i świadectwo homologacji pojazdu, dokumenty niezbędne od rejestracji pojazdu, kartę gwarancyjną. | **Zestaw asenizacyjny wymagane kryteria oferowanego pojazdu:**  **Samochód**  **Producent.......................................................**  **Model .............................................................**  **Symbol ………………………………………………**  **Rok produkcji ……………………………………..**  **Beczka asenizacyjna**  **Producent.......................................................**  **Model .............................................................**  **Symbol ………………………………………………**  **Rok produkcji ……………………………………..**  - |